Author: Avico-5

< 1 * 2 * 68 > | ПК РИК (вер.1.3.171218) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма по МДС 81-35.2004

| «УТВЕРЖДАЮ»
| | | Смета на сумму: | 23 638 | руб.
| ________________ /Директор ООО «Авико-Сервис» Чураков Е.В./
| «______»____________________ 20___г.
Стройка: | РС (Я), Томпонский район, п. Хандыга
Объект: | Сантехнические работы
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 68
(Локальный сметный расчет)
на установку общедомовых радиаторов отопления
Сметная стоимость: | 23.638 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.016 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 5.968 | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 1575/пр)".

№ поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах
| | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Раздел 1.  ул. Мира, дом № 16

1.

ФЕР 18-03-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Установка радиаторов: чугунных

100 кВт

0.12

2 111.50

253

49 096.32

5 892

1. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 75.7 | 9.084 | 8.970 | 81 | 414.952 | 3 769
1. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.06 | 0.7272 | 12.453 | 9 | |
1. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.0168 | 111.99 | 2 | 1 994.54 | 34
| | | (1) | | | 13.50 | | |
1. 4. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.58 | 0.3096 | 31.26 | 10 | 556.74 | 172
| | | (1) | | | 13.50 | 4 | |
1. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.34 | 0.4008 | 65.71 | 26 | 1 170.30 | 469
| | | (1) | | | 11.60 | 5 | |
1. 6. | ФССЦ 01.7.15.07-0063 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.00632 | 0.0007584 | 25 425.00 | 19 | 274 590.00 | 208
1. 7. | ФССЦ 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0505 | 0.00606 | 485.90 | 3 | 5 247.72 | 32
1. 8. | ФССЦ 18.5.08.05-0022 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.3036 | 180.69 | 55 | 1 951.45 | 592
1. 9. | ФССЦ 18.5.08.05-0023 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.3036 | 187.47 | 57 | 2 024.68 | 615
| | Накладные расходы | | | | 141% | 127 | 141% | 5 314
| | Сметная прибыль | | | | 83% | 75 | 83% | 3 128
| | Всего с НР и СП | | | | | 455 | | 14 335
2. | С.счет фактура | радиатор 12 секций | шт | | 0.12 | 4 950.90 | 594 | 4 950.90 | 594
| | Объем: (0.12)*1 | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 847 | | 6 486
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 594 | | 594
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 594 | | 594
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 253 | | 5 892
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 1) | | | | | 127 | | 5 314
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1) | | | | | 75 | | 3 128
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 455 | | 14 334
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 1 049 | | 14 928
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | 127 | | 5 314
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | 75 | | 3 128
| Раздел 2.  Лесная, дом №39, подъезд №3

3.

ФЕР 18-03-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Установка радиаторов: чугунных

100 кВт

0.07

2 111.50

148

49 096.32

3 437

3. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 75.7 | 5.299 | 8.970 | 48 | 414.952 | 2 199
3. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.06 | 0.4242 | 12.453 | 5 | |
3. 3. | ФСЭМ 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.0098 | 111.99 | 1 | 1 994.54 | 20
| | | (1) | | | 13.50 | | |
3. 4. | ФСЭМ 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.58 | 0.1806 | 31.26 | 6 | 556.74 | 101
| | | (1) | | | 13.50 | 2 | |
3. 5. | ФСЭМ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.34 | 0.2338 | 65.71 | 15 | 1 170.30 | 274
| | | (1) | | | 11.60 | 3 | |
3. 6. | ФССЦ 01.7.15.07-0063 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.00632 | 0.0004424 | 25 425.00 | 11 | 274 590.00 | 121
3. 7. | ФССЦ 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0505 | 0.003535 | 485.90 | 2 | 5 247.72 | 19
3. 8. | ФССЦ 18.5.08.05-0022 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.1771 | 180.69 | 32 | 1 951.45 | 346
3. 9. | ФССЦ 18.5.08.05-0023 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.1771 | 187.47 | 33 | 2 024.68 | 359
| | Накладные расходы | | | | 141% | 75 | 141% | 3 101
| | Сметная прибыль | | | | 83% | 44 | 83% | 1 825
| | Всего с НР и СП | | | | | 267 | | 8 363
4. | С.счет фактура | радиатор 7 секций | шт | | 0.07 | 4 950.90 | 347 | 4 950.90 | 347
| | Объем: (0.07)*1 | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | | 495 | | 3 784
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 347 | | 347
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 347 | | 347
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 148 | | 3 437
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 3) | | | | | 75 | | 3 101
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 3) | | | | | 44 | | 1 825
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 267 | | 8 363
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | | 614 | | 8 710
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | 75 | | 3 101
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | 44 | | 1 825
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | | 1 342 | | 10 270
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 941 | | 941
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 941 | | 941
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 401 | | 9 329
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=141 - по стр. 1, 3) | | | | | 202 | | 8 415
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3) | | | | | 119 | | 4 953
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | 722 | | 22 697
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | | 1 663 | | 23 638
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | 202 | | 8 415
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | 119 | | 4 953

Составил: | специалист по строительству                       /Сергеева Е.А.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)